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    Данные чертёж и небольшое пояснение к нему очень хорошо дополняют статью Mr. Boba о модернизации, самого, на мой взгляд, распространённого в среде любителей пневматического оружия пистолета ИЖ-53М. Поэтому я рекомендую всем тем, кто хочет заняться доработкой своей любимой игрушки, сначала внимательно изучить эту статью и выполнить все её рекомендации (ну или почти все, на свой выбор).

    Но если в результате всех ваших стараний вы получили не совсем то, что хотели (маленькая скорость, пивная бутылка не бьётся в упор и т.п.), то представленная на чертеже пара деталей, возможно, поможет вашему горю. Эти детали служат для утяжеления поршня и предотвращения изгиба боевой пружины (обычно для увеличения мощности в ИЖ-53М устанавливают обрезанную пружину от винтовки МР-512 или ИЖ-38). Установка этих деталей имеет ряд как положительных, так и отрицательных моментов. Не сильно вдаваясь в теорию, скажу, что утяжеление поршня в сочетании с пружиной от МР512 дают на ИЖ-53 до 50% прироста скорости. Это самая результативная часть апгрейда.

    К отрицательным моментам могу отнести повышенный износ манжеты в результате более сильного удара её об дно цилиндра и появление ощутимой отдачи. Но этими явлениями можно вполне пренебречь, т.к. родная манжета стоит не дорого, да и служить всё же будет достаточно долго. Что касается отдачи, то к этому нужно просто привыкнуть, после небольшого настрела на кучности она практически не сказывается.

    Если вы готовы добавить пару десятков м/с своему девайсу, то бегом к знакомому токарю.

    Теперь о самом "железе". В общем-то ничего нового, просто всё подогнано под ИЖ-53М. Масса утяжелителя получается где-то в районе 50-60 г. Этого для ИЖ-53 вполне достаточно. В качестве материала можно использовать любую обычную сталь (марок 3, 20, 45). Калить ничего не надоо Желательно шлифануть наружные поверхности и утяжелителя и направляющей (для особых маньяков можно предложить шлифовку и внутренней поверхности направляющей). Главное, чтобы в конце концов получилось плавное скольжение утяжелителя в направляющей без люфтов и заеданий.

    Если кому-то покажется, что стенки направляющей несколько тонки (1.3 мм), можно сделать внутренний диаметр у направляющей 8-9 мм, но при этом не забыть сделать точно такой же у утяжелителя.

    Когда всё готово, слегка смазываем трущиеся поверхности пары чем-нибудь типа ЛИТОЛ-24, немного смазываем пружину и собираем пистолет. Первым вставляется утяжелитель, затем пружина, в заглушку (деталь №15 на чертеже пистолета в паспорте) вставляем направляющую и совмещаем отверстия под штифт. Далее собираем пистолет, как указано в паспорте.

    Производим пробный выстрел во что-нибудь типа каталога "Стройпрайс" на 400 стр. и делаем соответствующие выводы (я взял на 250 стр. и был немало удивлён, когда остроносая пуля прошила его навылет, а до переделок прошивала 150 стр.).

    И напоследок немного из моего опыта доработки ИЖ-53М. Я ограничился только установкой пружины МР-512 и утяжелителя-направляющей. Пистолет, принесённый из магазина, пулей ДЦ давал что-то около 90-100 м/с. После доработки планка поднялась до 130-140 м/с. После настрела более 500 выстрелов произведён замер скорости пули с помощью саунд-бластера: 

    - пуля Spitz Kugeln массой 0.56 г - 125 м/с 
    - пуля 0.46 г Dinamit Nobel - 140 м/с.

    Для тех, кому данные по скорости ни о чём не говорят, для сравнения приведу некоторые факты: 

    - пистолет до доработки пивную бутылку пулей ДЦ с 5 м не бьёт (пуля плющится в лепёху и отскакивает). Остроносая пуля типа Орнек с трудом пробивает 150 стр. каталога "Компьютер-прайс".
    - после доработки с 5-7 м бутылка разлетается мелкими брызгами. 250 стр. каталога навылет.

    Метких выстрелов!

